Приложение №6 к договору подряда № /КС-2023 \_\_\_\_\_\_\_2023 г.

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | УТВЕРЖДАЮ:  Главный инженер  ООО «Иркутскэнергосбыт»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Н. Герасименко |

**Техническое задание №6**

на замену кондиционера в серверной Усольского отделения ООО «Иркутскэнергосбыт» по адресу:

г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, д. 71, 2 этаж, каб. 17

1. Заказчик: ООО «Иркутскэнергосбыт» (далее по тексту – Заказчик).
2. Подрядчик: Определяется по результатам закупки.
3. Цель выполнения работ: Замена вышедших из строя кондиционеров в помещениях отделений ООО «Иркутскэнергосбыт», установка новых кондиционеров.
4. Работы выполнить на объекте - г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, д. 71, 2 этаж, каб. 17.
5. Марку кондиционера Подрядчик определяет по согласованию с Заказчиком.
6. **Технические требования к производству работ при замене кондиционеров:**
   1. Блоки кондиционеров, подлежащих замене демонтировать и утилизировать.
   2. Существующие медные конденсатопроводы демонтировать и передать Заказчику.
   3. Блоки новых кондиционеров установить на местах демонтированных.
   4. При монтаже блоков все материалы, за исключением кабельных каналов и кронштейнов для наружных блоков применить новые (см. приложение №2 к Техническому заданию).
   5. Существующие кабельные каналы использовать для прокладки новых межблочных коммуникаций.
   6. Способ прокладки новых межблочных коммуникаций применить аналогично существующему.
   7. Для организации электрического питания использовать существующие кабели магистрального электроснабжения (от электрического щитка до точки установки кондиционера).
7. **Технические требования к производству работ при установке новых кондиционеров:**
   1. Внутренние блоки установить на поверхности внутренних стен, под потолком.
   2. Отвод конденсата – самотеком.
8. Отвод конденсата произвести на отмостку здания. Конденсатопроводы выполнить с креплением к поверхности наружной стены, при помощи крепежных скоб типа CCH150-S10-C0 Panduit.
9. Работы должны быть выполнены без нарушения существующей отделки помещений, в случае нарушения отделки либо других коммуникаций и повреждений в том числе мебели и оргтехники, произвести восстановительный ремонт за свой счет.
10. По окончании работ в местах проведения работ должна быть чистота и порядок, всё что переставлялось, перекладывалось, переворачивалось, сдвигалось с места должно быть возвращено в исходное состояние.
11. Схемы установки новых кондиционеров смотреть в приложении №1 к Техническому заданию.
12. **Организационные требования:**
    1. Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться на работающем предприятии, при работающем персонале и посетителях, а также при наличии автомобилей на прилегающей к зданию территории, с обеспечением постоянного доступа в подъезды строений и на дворовую территорию. Непосредственное место проведения работ должно быть защищено Подрядчиком для исключения попадания на него посторонних лиц.
    2. Заказчик не предоставляет Подрядчику помещений для размещения персонала, а также свободной территории для размещения машин, механизмов и транспортных средств.
    3. Подрядчик несет ответственность за повреждение мебели, инвентаря, а также размещенных на прилегающей территории транспортных средств, если повреждения причинены при производстве работ.
    4. Подрядчик, в случае нарушения условий п.12.3, обязан в сроки, предусмотренные Договором, произвести восстановительные работы за свой счет.
    5. Подрядчик должен не позднее 2 рабочих дней до начала производства работ направить на предприятие заявку (Форма 1) и письмо, оформленное на фирменном бланке организации подрядчика, подготовленное по форме 2, установленной в Приложении 2 к Регламенту «Допуск подрядного персонала на территории предприятия ООО «Иркутская энергосбытовая компания», а также персонал организации подрядчика обязан пройти вводный инструктаж с регистрацией инструктажей в «Журналах регистрации вводного инструктажа» по пожарной безопасности и охране труда подписями инструктирующего и инструктируемого. Выбрасывать мусор на территорию, прилегающую к месту производства работ, запрещается, Подрядчик обязан собственными силами и за свой счёт произвести утилизацию строительного мусора.
    6. Выбрасывать мусор на территорию, прилегающую к месту производства работ, запрещается, Подрядчик обязан собственными силами и за свой счёт произвести утилизацию строительного мусора.
    7. Подрядчик несет гарантийные обязательства по смонтированному оборудованию в пределах гарантийного срока, составляющего не менее 2 (двух) лет.
    8. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца с момента подписания актов выполненных работ.
    9. Гарантия должна включать эффективную работу кондиционера во всех режимах в течении всего гарантийного срока. В случае утечки фреона в период гарантии, подрядчик обязан выявить причину утечки, а также устранить и восстановить необходимый объем фреона своими силами и за свой счёт.

Приложения:

1. Приложение № 1 – Схема установки кондиционера
2. Приложение № 2 – Ведомость объемов работ.

Составил: Инженер ОКС и КР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Пятых

Начальник ОКС и КР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Л. Баженов